**ООО ЧелябРегионДеталь**

**454000 г. Челябинск, Свердловский тракт, 24Б**

**ИНН 7450077292 КПП 745001001 ОГРН 1117450006772**

**р/сч 40702810200170010429 в ООО Банк «НЕЙВА»**

**г.Екатеринбург**

**к/сч 30101810400000000774 БИК 046577774**

**Тел: +7(351) 777-96-83**

**+7-951-79-333-90, 8-963-087-48-48**

<http://www.chel-detal.ru> [dsg@chel-detal.ru](mailto:dsg@chel-detal.ru) sale@chel-detal.ru

**Коммерческое предложение**

Наше предприятие предлагает Вам различные узлы и детали к тракторам производства ЧТЗ.

1. **Группа 26 Баки гидросистемы.**



**50-26-404-04** Баки гидросистемы

Назначение – трактора Т-170, Т-10

(трактора серийных модификаций)

Габариты ДхШхВ 1000х1500х1450

Масса 270 кг

**50-26-404-05СП** Баки гидросистемы

Назначение - трактора болотоходных

модификаций.

Габариты ДхШхВ 1000х1500х1450

Масса 270 кг

**50-26-404-06СП** Баки гидросистемы

Назначение - трактора трубоукладчики.

Габариты ДхШхВ 1000х1300х1450

Масса 250 кг



**64-26-39СП** Бак гидросистемы

Применяемость- трактора Т10М всех модификаций и трактора с

передней частью рамы 74-11-010СБ.

Габариты ДхШхВ 800х950х150

Масса 60 кг

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **№ по каталогу** | **Наименование** | **Цена, руб.** |
| 1 | 50-26-404-04СП | Баки гидросистемы | 33 650,00р. |
| 2 | 50-26-404-05СП | Баки гидросистемы тракторов болотоходов | 33 650,00р. |
| 3 | 50-26-404-06СП | Баки гидросистемы тракторов трубоукладчиков | 32 650,00р. |
| 4 | 64-26-39СП | Бак гидросистемы | 1. 500,00р. |

1. **Группа 59 Кабина.**



**74-59-000СБ Кабина**. Назначение – трактора с механической трансмиссией на базе Т-130, Т-170, Т-10 производства ОАО «ЧТЗ-Уралтрак». Поставляется в комплекте с передней частью рамы 74-59-010СБ, топливным баком 74-25-01СБ. Модификации - для установки на серийные трактора 74-59-000СБ, для тракторов-трубоукладчиков и копровых установок74-59-000-02СБ, вариант для холодного климата 74-59-000-01СБ.

Габариты ДхШхВ 1600х1900х1900

Масса 640 кг

**50-59-77-11СП** Кабина. Назначение – трактора с механической трансмиссией Т-170, Т-10, Т-10М производства ОАО «ЧТЗ-Уралтрак». Модификации – для установки на серийные трактора 50-59-77-11СП, для тракторов-трубоукладчиков и копровых установок 50-59-77-15СП, вариант для холодного климата 64-59-42СП.

Габариты ДхШхВ 1750х2000х1800мм

Масса 550 кг

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **№ по каталогу** | **Наименование** | **Цена, руб.** |
| 1 | 50-59-77-11СП | Кабина трактора с мех. трансмиссий | 134 500,00р. |
| 2 | 50-59-77-15СП | Кабина трактора-трубоукладчика\* | 138 500,00р. |
| 3 | 64-59-42СП | Кабина трактора северного исполнения\*\* | 161 000,00р. |
| 4 | 74-59-000СБ | Кабина трактора | 180 000,00р. |
| 5 | 74-59-000-01СБ | Кабина трактора северного исполнения\*\* | 204 000,00р. |
| 6 | 74-59-000-02СБ | Кабина трактора –трубоукладчика\* | 186 000,00р. |

\*) – дополнительное окно в крыше кабины, правая дверь может быть заблокирована.

\*\*)– однокамерный стеклопакет, дополнительный отопитель, увеличенная теплоизоляция.

1. **Группа 55 Капот.**



**74-55-01СБ** Панели облицовки. Назначение – трактора с механической трансмиссией Т-170, Т-10, Т-10М производства ОАО «ЧТЗ-Уралтрак». Поставляется в комплекте с кабинами 74-59-000СБ различных модификаций и передней частью рамы 74-59-010СБ.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **74-55-01СБ** | **Панели облицовки** | **1** | **28 100,00р.** | **28 100,00р.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **№ по каталогу** | **Наименование** | **Кол-во на к-кт** | **Цена, руб.** | **Цена к-кт, руб.** |
| 1 | 50-55-280 | Решетка | 3 | 1120,00р. | 3360,00р. |
| 2 | 64-55-582 | Решетка малая | 1 | 900,00р. | 900,00р. |
| 3 | 50-55-271СП | Лобовина | 1 | 900,00р. | 900,00р. |
| 4 | 50-55-274СП | Козырек | 1 | 750,00р. | 750,00р. |
| 5 | 50-55-367СП | Крышка | 1 | 500,00р. | 500,00р. |
| 6 | 50-55-276СП | Крышка | 1 | 500,00р. | 500,00р. |
| 7 | 50-55-277СП | Шарнир | 1 | 200,00р. | 200,00р. |
| 8 | 50-55-270СП | Проставка | 1 | 550,00р. | 550,00р. |
| 9 | 50-55-307 | Опора | 2 | 200,00р. | 400,00р. |
| 10 | 50-55-325СП | Крышка | 1 | 4 800,00р. | 4 800,00р. |
| 11 | 50-55-487 | Створка | 1 | 680,00р. | 680,00р. |
| 12 | 50-55-486 | Створка | 1 | 550,00р. | 550,00р. |
| 13 | 50-55-323СП | Боковина | 1 | 1 350,00р. | 1 350,00р. |
| 14 | 50-55-324СП | Боковина | 1 | 1 350,00р. | 1 350,00р. |
| 15 | 50-55-489 | Створка | 1 | 900,00р. | 900,00р. |
| 16 | 50-55-488 | Створка | 1 | 900,00р. | 900,00р. |
| 17 | 50-55-459 | Опора | 1 | 700,00р. | 700,00р. |
| 18 | 50-55-306СП | Кронштейн | 2 | 450,00р. | 900,00р. |
| 19 | 64-24-21 | Щиток | 2 | 550,00р. | 1100,00р. |
| 20 | 50-24-400 | Щиток | 1 | 450,00р. | 450,00р. |
| 21 | 64-24-112СП | Кронштейн | 1 | 1 700,00р. | 1 700,00р. |
| 22 | 64-24-111СП | Кронштейн | 1 | 1 700,00р. | 1 700,00р. |
| **ВСЕГО:** | | | | | **25 140,00р.** |

1. **Бульдозерное и рыхлительное оборудование.**



**80-52-19СП** Бульдозерное оборудование с полусферическим отвалом (тип Е (Е1)).

Ширина отвала-3310 мм.

Высота отвала- 1310 (1500) мм.

Объем призмы волочения- 4,75 (5,85) м3.

Категория грунтов- I, II, III без рыхления, IV после рыхления.

Масса оборудования- 2510 (2610) кг.



**70-52-10СП** Бульдозерное оборудование с прямым отвалом для болотоходных тракторов (тип В4)

Ширина отвала-4260 мм.

Высота отвала- 1350 мм.

Объем призмы волочения- 5,3 м3.

Категория грунтов- I, II без рыхления.

Масса оборудования- 2870 кг.

**80-52-7СП** Бульдозерное оборудование с прямым поворотным отвалом (тип Д)

Ширина отвала-4260 мм.

Высота отвала- 1350 мм.

Объем призмы волочения- 4,3 м3.

Категория грунтов- I, II без рыхления, III после рыхления.

Масса оборудования- 2540 кг.

**80-52-29СП** Бульдозерное оборудование с прямым поворотным отвалом для болотоходных тракторов (тип Д3).

Ширина отвала-4260 мм.

Высота отвала- 1350 мм.

Объем призмы волочения- 4,3 м3.

Категория грунтов- I, II без рыхления, III после рыхления.

Масса оборудования- 2640 кг.

**74-52-19СП** Бульдозерное оборудование с полусферическим отвалом (тип Е (Е1)).

Ширина отвала-3310 мм.

Высота отвала- 1310 (1500) мм.

Объем призмы волочения- 4,75 (5,85) м3.

Категория грунтов- I, II, III без рыхления, IV после рыхления.

Масса оборудования- 2350 (2440) кг.

Особенность - изготовление сопряжений элементов конструкции сферическими шарнирами, выполненными из высококачественной стали. Замена прежней конструкции, состоящей из цилиндрических пальцев с шарнирами ШС-70, позволяет увеличить жесткость всей конструкции, добиться более высокой производительности землеройных работ и увеличивает ресурс оборудования, а также упрощается сборка и регулировка бульдозерного оборудования.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **№ по каталогу** | **Наименование** | **Цена, руб.** |
| 1 | 80-52-7СП | Прямой поворотный отвал тип Д | 230 000,00р. |
| 2 | 80-52-29СП | Прямой поворотный отвал тип Д3 для болотоходных тракторов | 245 000,00р. |
| 3 | 80-52-19СП | Полусферический отвал тип Е | 185 000,00р. |
| 4 | 80-52-20СП | Прямой отвал тип В | 185 000,00р. |
| 5 | 70-52-10СП | Прямой отвал тип В4 для болотоходных тракторов | 200 000,00р. |
| 6 | 74-52-19СП | Полусферический отвал тип Е | 185 000,00р. |

**50-50-4СП** Оборудование рыхлительное параллелограмного типа (тип Н).

Количество зубьев – 1.

 Максимальное заглубление – 650 мм.

Максимальный подъем зуба над поверхностью – 700 мм.

Количество регулировок зуба по высоте – 3.

Категория грунтов- I- IV и разборно-скальных грунтов.

Масса оборудования – 1720 кг.

**50-50-1СП** Оборудование рыхлительное параллелограмного типа (тип Р).

Количество зубьев – 3.

Максимальное заглубление – 650 мм.

Максимальный подъем зуба над поверхностью – 700 мм.

Количество регулировок зуба по высоте – 3.

Категория грунтов- I- IV и разборно-скальных грунтов.

Масса оборудования – 2410 кг.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50-50-1СП | Трехзубое рыхлительное оборудование тип Р | 234 000,00р. |
| 2 | 50-50-4СП | Однозубое рыхлительное оборудование тип Н | 164 000,00р. |

**5. Группа 51 Защитные кожухи.**



24-51-20 Кожух

24-51-21 Кожух

24-51-1 Кожух

24-51-111СП Кожух

50-51-12 Кожух

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **№ по каталогу** | **Наименование** | **Цена, руб.** |
| 1 | 24-51-1 | Кожух | 3 360,00р. |
| 2 | 50-51-12 | Кожух | 2 780,00р. |
| 3 | 24-51-111СП | Кожух | 2 100,00р. |
| 4 | 24-51-20 | Кожух | 2 650,00р. |
| 6 | 24-51-21 | Кожух | 1. 750,00р. |

1. **Группа 20 Балка.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50-20-125СП | Балка | 18 000,00р. |
| 2 | 50-20-125-01СП | Балка для болотоходных тракторов | 1. 000,00р. |

1. **Группа 21 Тележка.**

50-21-373 Щиток



Тумба Б10 задняя

Тумба Б10 передняя 50-21-128 Щиток

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **№ по каталогу** | **Наименование** | **Цена, руб.** |
| 1 | 50-21-373 | Щиток | 1 200,00р. |
| 2 | 50-21-128 | Щиток | 1 200,00р. |
| 3 |  | Тумба Б10 (комплект 4 тумбы) | 1. 300,00р. |

1. **Группа 11 Рама трактора.**

**74-11-010СБ** Передняя часть рамы в сборе.

Назначение – трактора с механической трансмиссией на базе Т-130, Т-170, Т-10 производства ОАО «ЧТЗ-Уралтрак». Поставляется в комплекте с кабиной 74-59-000СБ и ее модификациями, панелями облицовки 74-55-01СБ, топливным баком 74-25-01СБ.

Габариты ДхШхВ 1100х1600х1500 мм

Масса 470 кг



**64-11-500СБ** Передняя часть рамы Б10М в сборе.

Назначение – трактора с механической трансмиссией на базе Т-10М производства ОАО «ЧТЗ-Уралтрак».

Габариты ДхШхВ 1200х1600х1550 мм

Масса 485 кг

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **№ по каталогу** | **Наименование** | **Цена, руб.** |
| 1 | 74-11-010СБ | Передняя часть рамы в сборе (без гидробака) | 82 500,00р. |
| 2 | 64-11-500СБ | Передняя часть рамы Б10М в сборе (с гидробаком) | 81 000,00р. |
| 3 |  | Рама трактора серийная (без корпуса бортовых фрикционов) комплект | 123 750,00р. |



Рама трактора

Корпус бортовых

фрикционов

1. **Группа 63 Устройства защиты.**



**74-63-01СБ** Устройство защиты оператора



**64-63-2СП** Устройство защиты оператора



Устройство защиты Флеко

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **№ по каталогу** | **Наименование** | **Цена, руб.** |
| 1 | 74-63-01СБ | Устройство защиты оператора | 62 000,00р. |
| 2 | 64-63-2СП | Устройство защиты оператора | 62 000,00р. |
| 3 |  | Устройство защиты Флеко | 144 000,00р. |

**9. Прочая продукция**

**Корчеватель КТ-01СБ.**

Корчеватель предназначен для выкорчевывания пней и камней и их транспортировки до границы полосы расчистки.

Устанавливается на трактора с механической трансмиссией на базе Т-130, Т-170, Т-10 производства ОАО «ЧТЗ-Уралтрак».

Количество зубьев – 6 (или большее).

Максимальное заглубление – не менее 400 мм.

Максимальный подъем зуба над поверхностью – 800 мм.

Ширина отвала-3100 мм.

Высота отвала- 1400 мм.

Масса оборудования – 2800 кг.

 **74-25-01СБ Бак топливный**.

Назначение – трактора с механической трансмиссией на базе Т-130, Т-170, Т-10 производства ОАО «ЧТЗ-Уралтрак». Поставляется в комплекте с кабиной 74-59-000СБ и ее модификациями, панелями облицовки 74-55- 01СБ, передней частью рамы 64-11-010СБ

Габариты ДхШхВ 1100х400х730 мм

Вмещаемый объем 300 л.



**Устройство антивандальной защиты кабины**.

Назначение - кабина 50-59-77-11СП, 50-59-77-15СП, 64-59-42СП. В состав входят защитные створки на стекла кабины– 6 шт. и крепежные элементы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **№ по каталогу** | **Наименование** | **Цена, руб.** |
| 1 |  | Отвал-корчеватель КТ-01СБ в сборе | 358 000,00р. |
| 2 | 74-25-01СБ | Бак топливный | 26 000,00р. |
| 3 |  | Устройство антивандальной защиты кабины | 16 350,00р. |

Мы обеспечиваем высокое качество и кратчайшие сроки изготовления. Надеемся на долговременное сотрудничество.

С уважением

Директор по производству

Демьянов Сергей Геннадьевич

моб. 8-951-79-333-90

тел. 8-351-777-96-83